**Лабораторная работа 1**

Тема программы: «Техническое моделирование одежды»

**Тема работы**: **Варианты перевода и оформления вытачек на выпуклость груди в соответствии с рисунком модели**

**Цель работы**: изучение способов перевода нагрудной вытачки; приобретение навыков при переводе нагрудной вытачки в соответствии с рисунком модели

Пособия и инструменты: шаблон полочки в М 1:5; калька, цветная бумага; ножницы; клей; чертежные принадлежности; журналы

**Содержание работы**:

1. Изучение способов перевода вытачек с одного участка конструкции на другой
2. Перевод вытачки на выпуклость груди шаблонным способом. Изучение мест расположения нагрудных вытачек (рис. 1)
3. Зарисовка моделей (рис.2, 3, 4, 5) и перевод вытачки на выпуклость груди в соответствии с рисунком 1 (с преподавателем)
4. Зарисовка моделей и перевод вытачек в соответствии с рисунком 1 (остальные варианты (самостоятельно)).
5. Проверка и оформление чертежа
6. Анализ результатов работы, формулировка выводов

**Вопросы для подготовки к работе**

1. Какие способы изменения положения вытачек в модели вы знаете?
2. Перечислите места расположения вытачек на выпуклость груди.
3. Расскажите о шаблонном способе. Какие условия следует соблюдать при переводе вытачек?
4. В чем заключается графический метод моделирования?
5. Как оформляется внутренний конец нагрудной вытачки?

Методические указания

Работу выполняют в тетради для лабораторных работ, делают зарисовки моделей одежды с положением нагрудной вытачки, отличным от основного положения, и здесь же шаблонным способом, используя лекало полочки в М 1:5 и цветную бумагу, выполняют перевод нагрудной вытачки в соответствии с моделью.




Рис.1. Места расположения нагрудных вытачек



 

Рис. 2. Рис.3.



 

Рис. 4. Рис. 5.