**Практическая работа №17**

Тема программы: «Оформление конструкторской документации. Авторский надзор»

**Тема работы**: «Разработка таблицы измерений изделий и лекал»

**Цель работы**: освоение способов разработки таблицы измерений изделий и лекал в готовом виде

*Пособия и инструменты*: плакаты учебные; чертежные принадлежности; таблицы с величинами размерных признаков, направлениями нити основы и допускаемыми отклонениями от них

**Содержание работы**

1.Составление таблицы измерений изделий и лекал

2.Оформление отчета

3. Анализ результатов работы, формулировка выводов

**Методические указания**

Для контроля качества изготовляемых изделий в условиях производства выполняется таблица измерений изделия в готовом виде на данный размеророст. При этом используют разработанные чертежи лекал и нормировочные документы: ГОСТ 4103-2003 «Изделия швейные. Методы контроля качества». «Инструкция о порядке разработки и утверждению технических описаний на модели одежды». Места измерений изделия в готовом виде наносят на лекала оригиналы с указанием величин измерений в лекалах в готовом виде и величин технологических припусков (швы, усадка, уработка, подгиб, уточнение). В таблице 1 представляются величины измерений участков готового образца с указанием допускаемых отклонений.

Таблица 17.1.

Линейные измерения готового изделия для фигуры\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер | Место измерения | Размер участка, см | |
| в лекалах | в изделии с учетом допуска (1% от линейного размера) |
| 1 | Длина спинки (измеряется от шва втачивания воротника до низа изделия) |  |  |
| 1а | Длина спинки до талии в изделиях с отрезной талией |  |  |
| 2 | Длина полочки (измеряется от высшей точки плечевого шва до низа изделия) |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2а | Длина полочки до линии талии в изделиях с отрезной талией |  |  |  |  |
| 3 | Расстояние от шва втачивания воротника до уровня измерения ширины спинки |  |  |  |  |
| 4 | Ширина спинки на уровне измерения, Шс |  |  |  |  |
| 5 | Ширина полочки на уровне измерения Шг |  |  |  |  |
| 6 | Ширина изделия на уровне глубины проймы |  |  |  |  |
| 6а | на уровне талии в изделиях с отрезной талией |  |  |  |  |
| 7 | Длина рукава: втачного, реглан и цельновыкроенного |  |  |  |  |
| 8 | Ширина рукава на уровне глубины оката |  |  |  |  |
| 9 | Длина воротника в изделиях с застежкой доверху |  |  |  |  |
| 10 | Ширина воротника |  |  |  |  |
| 11 | Длина кокетки посередине |  |  |  |  |
| 12 | Ширина изделия прямого силуэта внизу |  |  |  |  |